SRTM reliéf Slovenska v 76 m síti

FS2002/2004 SRTM reliéf 76 m pro Slovensko

Reliéf Slovenska v síti 76 m (LOD9) vychází z dat Shuttle Radar Topography Mission 3 sec pořízených během letu raketoplánu Endeavour v roce 2000. Mezery v zdrojových datech byly doplněny interpolací. Zpracování radarového měření pro uveřejnění do průměrných hodnot v bodech mřížky 3 sec i vlastní znázorňování reliéfu ve FS vede ke zplošťování a zjednodušování skutečného tvaru reliéfu. Tento jev byl částečně vyvážen zaostřením zdrojových dat. Použity byly program Surfer (Golden Software) a MS Terrain SDK 2000 a 2002.

Reliéf pokrývá v rámci pevných hranic kvadrantů LOD9 území N49,9219 E016,1719 až N47,4609 E022,9687. Tato scenerie neobsahuje jiné než výškové údaje. Další prvky základní vrstvy terénu, jako je landclass, místní užití leteckých snímků, vektorové silnice, řeky a jezera, jsou k dispozici v jiných sceneriích od dalších autorů a jsou stále ve vývoji.

Obr. 1: Rozsah reliéfu sr srtm 76 m

Přiložené malé korekční soubory z_srtm_lzsl_317.bgl a z_srtm_lztt_718.bgl zajišťují hladké navázání reliéfu na letiště LZSL Sliač a LZTT Poprad. Bez korekčních souborů jsou na přechodu mezi těmito FS letišti a okolím z měření SRTM vysoké schody. Podobný jev je zřetelný různou měrou i u několika dalších letišť, což u této scenerie není řešeno.

Obr. 2: korekce reliéfu v okolí letiště LZTT Poprad na FS výšku 718 m

Instalace:

Adresář sr_srtm umístěte do Addon Scenery a instalujte do FS obvyklým způsobem.

Pravidla priority při kombinování různých mesh scenerií popisuje podrobně Steve Greenwood na http://www.fs-traveler.com/priority.shtml :
- Reliéfy s vyšším LOD mají automaticky vyšší prioritu bez ohledu na umístění ve Scenery Library.
- Pro reliéfy se stejným LOD ve FS2004 platí obrácená priorita než u ostatních typů scenerií. Vidět je ten reliéf, který je ve Scenery Library níž. Při současném použití reliéfů LOD9 pro ČR a Slovensko na jejich vzájemném pořadí nezáleží, protože na překryvu jsou totožné. Pro dosažení priority nad ostatními okolními standardně připravenými reliéfy 76 m v LOD9 je potřeba umístit vrstvy cr_srtm a sr_srtm ve Scenery Library níž, nejlépe až dolů k vrstvě Default terrain.

SRTM reliéf Slovenska 76 m v LOD9 nespolupracuje se starším reliéfem Slovenska v gridu LOD8 z dat Gtopo30 (archiv skter.zip). Pokud je tento starší méně členitý reliéf nainstalován, je možné vrstvu s ním vypnout nebo odinstalovat. Pro FS2002 doporučuju použít upravené letní textury Milana Lisnera (archiv textures_2k2_2003_03_24.zip na periskopu) a pro FS2004 další úpravy těchto textur od Marcela Pisoně http://www.palander.szm.sk/ .

Známé problémy:

Přesný reliéf často nesouhlasí příliš dobře s některými méně přesnými default prvky scenerie, obzvlášť s některými silnicemi, železnicemi a potoky nebo úzkými řekami. Jako prozatímní nouzové řešení je možné je taky vypnout, ve FS2004 deaktivací souborů rd, rr a st 952140 a 953140 v adrersářích Scenery\Eurw\Scenery a Scenery\Eure\Scenery. Můžeme se těšit na nové přesné vtp/lwm/lc scenerie několika Cells http://www.simworld.szm.sk/ . Dokud nejsou hotové, doporučuju zatím lítat ve Vysokých Tatrách v zimě a bez autogenů.

Technické podrobnosti:

Reliéf v síti "76 m" (LOD9, přesněji v mřížce od jihu 69 x 76 m k severu 65 x 76 m) byl udělán z třívteřinových dat SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) od NASA pomocí programů Surfer (Golden Software) a Microsoft Terrain SDK 2000/2002. Mezery byly doplněny interpolací metodou kriging. Data byla mírně zaostřena použitím dekonvolučního maticového filtru 7 x 7 (od středu ke krajům 192, -12, 3, -1, jmenovatel 120) a zahuštěním pomocí bikubických splajnů.

Obr. 3: Západní Tatry - Roháče ve FS2004 (zleva Rákoň, Volovec, Ostrý Roháč, Plačlivé)

Přeju pěkný let!

Vladimír Stoje
(CVA Design)
12.4.2004
e-mail: stoje@volny.cz

Moje velké díky za testování a rady mají Filip Dvořák "Marky Parky", Tomáš Meinlschmidt, Jiří Masník, Milan Lisner, Tibor Stilz, Jiří Stejskal, Karel Kříž, Vladimír Synek, Michal Ruda, Jiří Brožek, Michal Krechowski, Pavel "Online" Svoboda i Pavel "Mesh" Svoboda, Martin Sedlařík, Jiří Chvátal, Karel Dvořák, Petr Šulc, Milan Půta, Miloslav Wolf, Tomáš Knaifl, David Černý, Martin Klumpler, Břetislav Brázda, Miloš Pálanský, Rudolf Piovarči, Jozef Kaffka, Peter Dúbravčík, Milan Gatči, Peter Priškin, Marcel Pisoň, Peter Pfeifer a další obětaví konzultanti a testpiloti!

Chtěl bych poděkovat také za spoustu užitečných rad autorům příspěvků z diskusních fór pro tvorbu scenerií na avsim.com. V souvislosti s reliéfy mají moje největší díky Christian Stock, Holger Sandmann a Steve Greenwood!

Odkazy:

JPL NASA SRTM Public Distribution: http://edcsgs9.cr.usgs.gov/pub/data/srtm/
Surfer (Golden Software): http://goldensoftware.com/
CVA design (Czech Virtual Aviation): http://flightsim.periskop.cz/
FSClub Slovakia: http://www.fsclub.sk
Slovak Virtual Scenery FS2002: http://www.flightsim.szm.com/2002/FS2002.HTM
Slovak vACC (unofficial): http://flightsim.host.sk/

Oprávnění:

Tato scenerie je freeware a nemůže být prodávána ani šířena prostřednictvím CD/DVD bez písemného souhlasu autora. Na scenerii není jakákoliv záruka a autor nepřebírá odpovědnost za případné problémy, které by mohly nastat při jejím použití.